---
navigation:
  parent: example-setups/example-setups-index.md
  title: Automatización de Procesadores
  icon: logic_processor
---

# Automatización de la Producción de Procesadores

Hay muchas formas de automatizar [procesadores](../items-blocks-machines/processors.md), y esta es una de ellas.

Este diseño general se puede realizar con cualquier tipo de tubería logística de objetos, conducto o como sea que lo llame el mod, siempre y cuando
puedas filtrarlo.

![Diagrama de flujo del proceso](../assets/diagrams/processor_flow_diagram.png)

Aquí se detalla cómo hacerlo solo con AE2, utilizando [subredes de "tubería"](pipe-subnet.md).

Ten en cuenta que, dado que esto utiliza un <ItemLink id="pattern_provider" />, está destinado a integrarse en tu configuración de [autofabricación](../ae2-mechanics/autocrafting.md).
Si solo quieres automatizar procesadores de forma independiente, reemplaza el proveedor de patrones con otro barril y coloca directamente los ingredientes en el barril superior.

Da la casualidad de que esto es compatible con versiones anteriores de AE2, porque incluso si los <ItemLink id="inscriber" />s tienen lados específicos, las subredes de tubería aún insertan y
extraen de las caras correctas.

## Una Lección sobre Codificación de Patrones

A menudo, el [patrón](../items-blocks-machines/patterns.md) que necesitas codificar **NO COINCIDIRÁ CON LO QUE VES EN JEI**, o lo que JEI emite cuando haces clic en el botón +.
En este caso, JEI emitirá 2 patrones separados, uno para los componentes impresos y otro para el ensamblaje final, y el patrón de los componentes
impresos incluirá una [prensa](../items-blocks-machines/presses.md). Esto no es lo que queremos, porque no es lo que hará la configuración. Queremos 1 patrón que
tome los recursos brutos y produzca el procesador completo, y dado que la prensa ya está en el inscriptor, no debemos ponerla en el patrón.

---

<GameScene zoom="4" interactive={true}>
  <ImportStructure src="../assets/assemblies/processor_automation.snbt" />

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="5 1 0" max="6 2 1" thickness=".05">
        (1) Proveedor de patrones: En su configuración predeterminada, con los patrones de procesamiento relevantes.

        <Row>
            ![Patrón lógico](../assets/diagrams/logic_pattern_small.png)
            ![Patrón de cálculo](../assets/diagrams/calculation_pattern_small.png)
            ![Patrón de ingeniería](../assets/diagrams/engineering_pattern_small.png)
        </Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4.7 2 0" max="5 3 1" thickness=".05">
        (2) Bus de almacenamiento #1: En su configuración predeterminada.
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 1 0" max="4.3 2 1" thickness=".05">
        (3) Bus de exportación #1: Filtrado para Silicio, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="silicon" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 4 0" max="4.3 3 1" thickness=".05">
        (4) Bus de exportación #2: Filtrado para Lingote de oro, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="minecraft:gold_ingot" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 5 0" max="4.3 4 1" thickness=".05">
        (5) Bus de exportación #3: Filtrado para Cristal de cuarzo de certus, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="certus_quartz_crystal" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 6 0" max="4.3 5 1" thickness=".05">
        (6) Bus de exportación #4: Filtrado para Diamante, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="minecraft:diamond" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.3 3 0" max="2 2 1" thickness=".05">
        (7) Bus de exportación #5: Filtrado para Polvo de redstone, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="minecraft:redstone" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 1 0" max="3 2 1" thickness=".05">
        (8) Inscriptor #1: En su configuración predeterminada. Tiene una Prensa de silicio y 4 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="silicon_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 3 0" max="3 4 1" thickness=".05">
        (9) Inscriptor #2: En su configuración predeterminada. Tiene una Prensa lógica y 4 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="logic_processor_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 4 0" max="3 5 1" thickness=".05">
        (10) Inscriptor #3: En su configuración predeterminada. Tiene una Prensa de cálculo y 4 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="calculation_processor_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 5 0" max="3 6 1" thickness=".05">
        (11) Inscriptor #4: En su configuración predeterminada. Tiene una Prensa de ingeniería y 4 Tarjetas de aceleración.
        <Row><ItemImage id="engineering_processor_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2 2 0" max="1 3 1" thickness=".05">
        (12) Inscriptor #5: En su configuración predeterminada. Tiene 4 Tarjetas de aceleración.
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 2 0" max="3 1 1" thickness=".05">
        (13) Bus de importación #1: En su configuración predeterminada, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 4 0" max="3 3 1" thickness=".05">
        (14) Bus de importación #2: En su configuración predeterminada, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 5 0" max="3 4 1" thickness=".05">
        (15) Bus de importación #3: En su configuración predeterminada, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 6 0" max="3 5 1" thickness=".05">
        (16) Bus de importación #4: En su configuración predeterminada, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2 3 0" max="1 3.3 1" thickness=".05">
        (17) Bus de almacenamiento #2: En su configuración predeterminada.
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2 1.7 0" max="1 2 1" thickness=".05">
        (18) Bus de almacenamiento #3: En su configuración predeterminada.
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="1 2 0" max="0.7 3 1" thickness=".05">
        (19) Bus de importación #5: En su configuración predeterminada, tiene 2 Tarjetas de aceleración.
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="5 0.7 0" max="6 1 1" thickness=".05">
        (20) Bus de almacenamiento #4: En su configuración predeterminada.
  </BoxAnnotation>

<BoxAnnotation color="#dddddd" min="3.3 2.7 0.3" max="3.7 3 0.7" thickness=".05">
        La fibra de cuarzo alimenta a los 3 inscriptores porque los inscriptores actúan como cables y, por lo tanto, transmiten energía.
  </BoxAnnotation>

<DiamondAnnotation pos="7 1.5 0.5" color="#00ff00">
        A la red principal
    </DiamondAnnotation>

  <IsometricCamera yaw="185" pitch="5" />
</GameScene>

## Configuraciones

* El <ItemLink id="pattern_provider" /> (1) está en su configuración predeterminada, con los <ItemLink id="processing_pattern" />s relevantes.
  Ten en cuenta que los patrones van directamente de los recursos brutos al procesador completo, y **NO** incluyen la [prensa](../items-blocks-machines/presses.md).

  ![Patrón lógico](../assets/diagrams/logic_pattern.png)
  ![Patrón de cálculo](../assets/diagrams/calculation_pattern.png)
  ![Patrón de ingeniería](../assets/diagrams/engineering_pattern.png)

* Los <ItemLink id="storage_bus" />ses (2, 17, 18, 20) están en sus configuraciones predeterminadas.
* Los <ItemLink id="export_bus" />ses (3-7) están filtrados para el ingrediente relevante. Tienen 2 <ItemLink id="speed_card" />s.
    <Row>
      <ItemImage id="silicon" scale="2" />
      <ItemImage id="minecraft:gold_ingot" scale="2" />
      <ItemImage id="certus_quartz_crystal" scale="2" />
      <ItemImage id="minecraft:diamond" scale="2" />
      <ItemImage id="minecraft:redstone" scale="2" />
    </Row>
* Los <ItemLink id="import_bus" />ses (13-16, 19) están en sus configuraciones predeterminadas. Tienen 2 <ItemLink id="speed_card" />s.
* Los <ItemLink id="inscriber" />s están en sus configuraciones predeterminadas. Tienen la [prensa](../items-blocks-machines/presses.md) relevante,
   y 4 <ItemLink id="speed_card" />s.
   <Row>
     <ItemImage id="silicon_press" scale="2" />
     <ItemImage id="logic_processor_press" scale="2" />
     <ItemImage id="calculation_processor_press" scale="2" />
     <ItemImage id="engineering_processor_press" scale="2" />
   </Row>

## Cómo funciona

1. El <ItemLink id="pattern_provider" /> empuja los ingredientes al barril.
2. La primera [subred de tubería](pipe-subnet.md) (naranja) extrae el silicio, el polvo de redstone y el ingrediente del procesador relevante
   (Lingote de oro, Cristal de cuarzo de certus o Diamante) del barril y los coloca en el <ItemLink id="inscriber" /> relevante.
3. Los primeros cuatro <ItemLink id="inscriber" />s hacen el <ItemLink id="printed_silicon" />, y el <ItemLink id="printed_logic_processor" />,
   <ItemLink id="printed_calculation_processor" />, o <ItemLink id="printed_engineering_processor" />.
4. La segunda y tercera [subred de tubería](pipe-subnet.md) (verde) toman los circuitos impresos de los primeros cuatro <ItemLink id="inscriber" />s
    y los ponen en el quinto <ItemLink id="inscriber" /> de ensamblaje final.
5. El quinto <ItemLink id="inscriber" /> ensambla el [procesador](../items-blocks-machines/processors.md).
6. La cuarta [subred de tubería](pipe-subnet.md) (púrpura) coloca el procesador en el proveedor de patrones, devolviéndolo a la red principal.