紅石電纜
整合收束
<&coil>§2紅石線纜§r就是包著紅石粉的導線。這種導線可以長距離無損耗傳輸紅石信號。<&connector>§2紅石接線器§r和其它接線器那樣可以連接導線；但是，它們不需要繼電器，接線器就是繼電器。
使用工程師螺絲刀，紅石接線器可以在輸入輸出中切換，也可以設置為16種色彩頻寬之一。。
<&probe>§2紅石探測接線器§r具有部分紅石比較器的功能。雖然他們不能主動比較信號，但他們能夠讀取庫存量。此外，這些探測器可以在兩個頻寬上工作，在一個頻寬上發送讀取信號，同時在另一個頻寬上接收信號。這些通道也可以使用工程師螺絲刀配置。

請注意，許多擬真工液的多方塊結構具有比較器功能，如下面的頁面所述。在可用的情況下，多方塊結構的紅石控制面是連接比較器的端口。<np>
§l液體儲罐：§r如<link;tank;此頁面>所述。
§l儲物筒倉: §r如<link;silo;此頁面>所述。
§l裝配機：§r輸出一個相對於庫存容量的信號。
§l自動化裝配台：§r輸出一個相對於庫存容量的信號。
§l粉碎機：§r輸出一個相對於庫存容量的信號。
§l工業擠壓機：§r輸出一個相對於庫存容量的信號。
§l工業發酵機：§r輸出一個相對於庫存容量的信號。
§l挖掘機：§r輸出一個相對於礦脈剩餘儲量的信號。
§l電弧爐：§r輸出一個相對於庫存容量的信號。
此外，將比較器連接到頂部的電極將根據其完整性發送信號。
§l混合器：§r輸出一個相對於庫存容量的信號。
<np>
<&bundled>§2紅石介面連接器§r被設計為可以附加到其他可以利用彩色紅石頻寬信號的方塊上。
介面連接器是內置的，不具有顏色、輸入或輸出狀態，但它允許諸如<link;item_batcher;物料裝配機>等直接與線纜網路相連。