---
navigation:
  parent: example-setups/example-setups-index.md
  title: Automação da Produção de Processadores
  icon: inscriber
---

# Automação da Produção de Processadores

Existem muitas formas de automatizar [processadores](../items-blocks-machines/processors.md), e esta é uma delas.

Este layout geral pode ser feito com qualquer tipo de tubo logístico de itens, conduto ou duto, ou seja lá como o mod o chame, desde que
você possa filtrá-lo.

![Diagrama do Fluxo do Processo](../assets/diagrams/processor_flow_diagram.png)

Aqui está detalhado como fazê-lo usando apenas AE2, por meio de ["sub-redes de tubo"](pipe-subnet.md).

Note que, como isso usa um <ItemLink id="pattern_provider" />, é pensado para se integrar ao seu sistema de [autofabricação](../ae2-mechanics/autocrafting.md).
Se você quiser apenas automatizar um processador isolado, substitua o pattern provider por outro barril e coloque diretamente os ingredientes no barril superior.

Isso é compatível com versões anteriores do AE2,
porque mesmo que os <ItemLink id="inscriber" />s sejam orientados, as sub-redes de tubo ainda inserem e extraem pelas faces corretas.

<GameScene zoom="4" interactive={true}>
  <ImportStructure src="../assets/assemblies/processor_automation.snbt" />

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="5 1 0" max="6 2 1" thickness=".05">
        (1) Pattern Provider: Em sua configuração padrão, com os padrões de processamento relevantes.

        <Row>
            ![Padrão de Lógica](../assets/diagrams/logic_pattern_small.png)
            ![Padrão de Cálculo](../assets/diagrams/calculation_pattern_small.png)
            ![Padrão de Engenharia](../assets/diagrams/engineering_pattern_small.png)
        </Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4.7 2 0" max="5 3 1" thickness=".05">
        (2) Storage Bus #1: Em sua configuração padrão.
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 1 0" max="4.3 2 1" thickness=".05">
        (3) Export Bus #1: Filtrado para Silício, possui 2 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="silicon" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 4 0" max="4.3 3 1" thickness=".05">
        (4) Export Bus #2: Filtrado para Lingote de Ouro, possui 2 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="minecraft:gold_ingot" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 5 0" max="4.3 4 1" thickness=".05">
        (5) Export Bus #3: Filtrado para Cristal de Quartzo Certus, possui 2 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="certus_quartz_crystal" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 6 0" max="4.3 5 1" thickness=".05">
        (6) Export Bus #4: Filtrado para Diamante, possui 2 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="minecraft:diamond" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.3 3 0" max="2 2 1" thickness=".05">
        (7) Export Bus #5: Filtrado para Pó de Redstone, possui 2 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="minecraft:redstone" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 1 0" max="3 2 1" thickness=".05">
        (8) Inscriber #1: Em sua configuração padrão. Possui uma Prensa de Silício e 4 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="silicon_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 3 0" max="3 4 1" thickness=".05">
        (9) Inscriber #2: Em sua configuração padrão. Possui uma Prensa de Lógica e 4 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="logic_processor_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 4 0" max="3 5 1" thickness=".05">
        (10) Inscriber #3: Em sua configuração padrão. Possui uma Prensa de Cálculo e 4 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="calculation_processor_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="4 5 0" max="3 6 1" thickness=".05">
        (11) Inscriber #4: Em sua configuração padrão. Possui uma Prensa de Engenharia e 4 Acceleration Cards
        <Row><ItemImage id="engineering_processor_press" scale="2" /> <ItemImage id="speed_card" scale="2" /></Row>
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2 2 0" max="1 3 1" thickness=".05">
        (12) Inscriber #5: Em sua configuração padrão. Possui 4 Acceleration Cards
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 2 0" max="3 1 1" thickness=".05">
        (13) Import Bus #1: Em sua configuração padrão, possui 2 Acceleration Cards
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 4 0" max="3 3 1" thickness=".05">
        (14) Import Bus #2: Em sua configuração padrão, possui 2 Acceleration Cards
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 5 0" max="3 4 1" thickness=".05">
        (15) Import Bus #3: Em sua configuração padrão, possui 2 Acceleration Cards
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2.7 6 0" max="3 5 1" thickness=".05">
        (16) Import Bus #4: Em sua configuração padrão, possui 2 Acceleration Cards
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2 3 0" max="1 3.3 1" thickness=".05">
        (17) Storage Bus #2: Em sua configuração padrão.
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="2 1.7 0" max="1 2 1" thickness=".05">
        (18) Storage Bus #3: Em sua configuração padrão.
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="1 2 0" max="0.7 3 1" thickness=".05">
        (19) Import Bus #5: Em sua configuração padrão, possui 2 Acceleration Cards
        <ItemImage id="speed_card" scale="2" />
  </BoxAnnotation>

  <BoxAnnotation color="#dddddd" min="5 0.7 0" max="6 1 1" thickness=".05">
        (20) Storage Bus #4: Em sua configuração padrão.
  </BoxAnnotation>

<BoxAnnotation color="#dddddd" min="3.3 2.7 0.3" max="3.7 3 0.7" thickness=".05">
        Quartz Fiber alimenta os 3 inscribers porque eles funcionam como cabos e assim transmitem energia
  </BoxAnnotation>

<DiamondAnnotation pos="7 1.5 0.5" color="#00ff00">
        Para Rede Principal
    </DiamondAnnotation>

  <IsometricCamera yaw="185" pitch="5" />
</GameScene>

## Configurações

* O <ItemLink id="pattern_provider" /> (1) está em sua configuração padrão, com os <ItemLink id="processing_pattern" />s relevantes.

  ![Padrão de Lógica](../assets/diagrams/logic_pattern.png)
  ![Padrão de Cálculo](../assets/diagrams/calculation_pattern.png)
  ![Padrão de Engenharia](../assets/diagrams/engineering_pattern.png)

* Os <ItemLink id="storage_bus" />ses (2, 17, 18, 20) estão em suas configurações padrão.
* Os <ItemLink id="export_bus" />ses (3-7) são filtrados para o ingrediente relevante. Eles possuem 2 <ItemLink id="speed_card" />s.
    <Row>
      <ItemImage id="silicon" scale="2" />
      <ItemImage id="minecraft:gold_ingot" scale="2" />
      <ItemImage id="certus_quartz_crystal" scale="2" />
      <ItemImage id="minecraft:diamond" scale="2" />
      <ItemImage id="minecraft:redstone" scale="2" />
    </Row>
* Os <ItemLink id="import_bus" />ses (13-16, 19) estão em suas configurações padrão. Eles possuem 2 <ItemLink id="speed_card" />s.
* Os <ItemLink id="inscriber" />s estão em suas configurações padrão. Eles possuem a [prensa](../items-blocks-machines/presses.md)
   relevante, e 4 <ItemLink id="speed_card" />s.
   <Row>
     <ItemImage id="silicon_press" scale="2" />
     <ItemImage id="logic_processor_press" scale="2" />
     <ItemImage id="calculation_processor_press" scale="2" />
     <ItemImage id="engineering_processor_press" scale="2" />
   </Row>

## Como Funciona

1. O <ItemLink id="pattern_provider" /> empurra os ingredientes para dentro do barril.
2. A primeira [sub-rede de tubo](pipe-subnet.md) (laranja) puxa o silício, o pó de redstone e o ingrediente relevante do processador
   (Lingote de Ouro, Cristal de Quartzo Certus, ou Diamante) para fora do barril e coloca nos <ItemLink id="inscriber" />s relevantes.
3. Os quatro primeiros <ItemLink id="inscriber" />s fazem o <ItemLink id="printed_silicon" /> e os <ItemLink id="printed_logic_processor" />,
   <ItemLink id="printed_calculation_processor" /> ou <ItemLink id="printed_engineering_processor" />.
4. A segunda e terceira [sub-rede de tubo](pipe-subnet.md) (verde) retiram os circuitos impressos dos quatro primeiros <ItemLink id="inscriber" />s
    e os colocam no quinto, último <ItemLink id="inscriber" /> de montagem.
5. O quinto <ItemLink id="inscriber" /> monta o [processador](../items-blocks-machines/processors.md).
6. A quarta [sub-rede de tubo](pipe-subnet.md) (roxa) coloca o processador no pattern provider, retornando-o para a rede principal.
